Doplňkový objem při plnění
====
I když je vlákno zasunuto, někdy ztratíme po cestě trochu materiálu. Toto nastavení to kompenzuje pohybem materiálu o něco dále, než je vzdálenost, ve které bylo staženo.

Čím vyšší je množství dalšího naplnění, tím větší tlak je přidán do komory trysky po retrakci, což přispívá ke ztrátě tlaku v komoře. Pokud je nastavení příliš vysoké, objeví se kapky tam, kde tryska začíná po retrakčním pohybu.

To je zvláště užitečné pro pružné materiály, které mají tendenci delší retrakce. Během této doby vytéká více materiálu, což má za následek větší ztrátu materiálu.