Světlá výška trysky drátového tisku
====
Toto nastavení jednoduše upraví vzdálenost mezi svislými vzpěrami pilového vzorku drátového tisku. Díky tomu je vzor širší, než je vysoký, s předpokladem ponechání prostoru pro trysku, aby mohla sestoupit na předchozí vodorovný prstenec.

Normálně vzor zubu pily obsahuje diagonálu, která je přesně úhlopříčkou pod úhlem 45°. Výška zubů je přesně stejná jako šířka. Toto nastavení zvyšuje šířku těchto zubů. Výsledkem bude, že diagonální linie bude vytištěna mnohem hlouběji.

Zvýšením tohoto nastavení se sníží počet spojení mezi vodorovnými kroužky kovového rámu. Tím je rám slabší, ale mírně zkracuje dobu tisku. Je-li tryska velmi široká a mělká, lze toto nastavení použít k tomu, aby se tryska nedotýkala sousedních zubů.