Coasting-Geschwindigkeit
====
Während des Coastings extrudiert die Düse nicht mehr. Es verhält sich jedoch nicht ganz wie eine Fahrbewegung. Die Düse fährt immer noch mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit weiter. Mit dieser Einstellung kann die genaue Geschwindigkeit, mit der die Düse weiterfährt, konfiguriert werden.

Die Geschwindigkeit des Coasting wird im Verhältnis zur normalen Druckgeschwindigkeit konfiguriert. Das heißt, wenn die [Geschwindigkeit Außenwand](../speed/speed_wall_0.md) und die [Geschwindigkeit Innenwand](../speed/speed_wall_x.md) unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, werden sie auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auslaufen. Normalerweise wird das Coasting mit einer etwas niedrigeren Geschwindigkeit als der normalen Druckgeschwindigkeit durchgeführt, um die Unterextrusion zu vermeiden.

Eine Verringerung der Coasting-Geschwindigkeit reduziert den Unterextrusionseffekt, der durch das Coasting während der Wand entsteht, erhöht aber den Unterextrusionseffekt, nachdem die Düse weitergefahren ist, um die nächste Struktur zu drucken, weil die Düse länger gesickert ist. Eine reduzierte Geschwindigkeit wird am besten mit einem reduzierten [Coasting-Volumen](coasting_volume.md) für das Coasting gepaart, damit die Düse nicht zu lange ausläuft.

Eine geringere Geschwindigkeit verringert auch die Wirkung des Coastings insgesamt, da die Düse länger auf der Naht ruht. Dadurch wird die Naht mehr sichtbar.