Zrychlení horního povrchu pláště
====
Toto nastavení řídí rychlost, jakou tryska zrychluje v různých směrech při tisku na horní povrch. Zrychlení během tisku horního povrchu může být nastaveno na odlišnou hodnotu než u zbytku pláště.

Snížení zrychlení během tisku horní plochy umožňuje získat lepší vodotěsnost, aniž by to mělo za následek tak velkou penalizaci za dobu tisku, jako když je nastavena celá horní plocha.

Snížení tohoto zrychlení také snižuje vibrace v tiskárně. V závislosti na struktuře vaší 3D tiskárny mohou tyto vibrace také způsobit vibraci podložky tisku, což způsobí nerovnost povrchu. Tomu může zabránit snížení tohoto zrychlení.