Beschleunigung Einzugsturm
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken des Einzugsturms in verschiedene Richtungen beschleunigt. Die Beschleunigung während des Einzugsturms kann auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt werden als der Rest des Drucks.

Wenn der Einzugsturm mit einer höheren Beschleunigung gedruckt wird, ist die Extrusion etwas konstanter, was eine bessere Vorbereitung ermöglicht. Außerdem wird dadurch Druckzeit eingespart. Allerdings kann der Einzugsturm leichter umkippen, wenn er sehr hoch wird und der Drucker während des Druckvorgangs stark vibriert.

<!--if cura_version <= 4.1:Die Beschleunigung des Einzugsturms hat eine erhebliche Auswirkung, wenn der [eckige Einzugsturm](../dual/prime_tower_circular.md) verwendet wird, da hier tatsächlich Kurven gefahren werden müssen. Bei einem runden Einzugsturm ist die Auswirkung dieser Beschleunigungseinstellung vernachlässigbar, da die gesamte Beschleunigung durch die Ruckeinstellung aufgefangen wird.-->