Pozice švu v Z
====
Pokud je umístění švu v parametru [Zarovnání švu v Z](z_seam_type.md) nastaveno na "Uživatelsky specifikované", bude šev umístěn ve směru specifikovaném tímto parametrem.

![Šev je umístěn na levé straně](../../../articles/images/z_seam_x_left.png)
![Šev je umístěn na zadní straně](../../../articles/images/z_seam_y_back.png)
![Šev je umístěn na pravé straně](../../../articles/images/z_seam_x_right.png)
![Šev je umístěn na přední straně](../../../articles/images/z_seam_y_front.png)

Pro polohu švu je k dispozici osm pořadových směrů. Je lepší zvolit místo pro šev, které je v konečném objektu obtížně vidět, což proto silně závisí na designu vašeho modelu. Obecně je lepší zvolit polohu švu, která je ve vnitřním rohu, ale pokud takový roh není k dispozici, můžete také zvolit polohu, kterou lze po tisku snadno oříznout nožem.

**Šev je ve skutečnosti umístěn co nejblíže k poloze označené parametry [X souřadnice švu v Z](z_seam_x.md) a [Y souřadnice švu v Z](z_seam_y.md). Toto je pohodlné nastavení, které umožňuje intuitivněji definovat tyto souřadnice.**