Supprimer l'intersection des mailles
====
Si plusieurs maillages se chevauchent, ils sont normalement imprimés tous les deux, ce qui entraîne une surextrusion. Lorsque ce paramètre est activé, l'un des maillages est découpé par l'autre. De cette façon, il n'y aura pas de surextrusion et le résultat sera identique à l'extérieur.
