Température d’impression finale
====
Juste avant de passer à une autre extrudeuse, on laisse la buse refroidir légèrement jusqu'à la température finale d'impression. En fait, la buse refroidit donc un peu plus tôt avant que l'extrudeuse n'ait terminé l'impression. Elle commencera à se refroidir à un moment où la buse devrait atteindre la température finale d'impression exactement au moment du changement d'extrudeuse. Ensuite, elle continuera à refroidir jusqu'à la température d'attente.

![Le moment où le refroidissement commence (pré-refroidissement) est calculé de telle sorte que la buse puisse se refroidir jusqu'à la température finale d'impression lorsque le changement de buse se produit](../images/temperature_regulation_fr.svg)

Si la température finale d'impression est légèrement inférieure à la température normale d'impression, la buse ne suinte pas autant en attendant que l'autre extrudeuse imprime.
