Einzugsgeschwindigkeit (Zurückschieben)
====
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Material nach dem Einziehen in die Düse zurückgeschoben wird.

In der Regel sollten Sie diese Geschwindigkeit so hoch wie möglich einstellen, ohne das Material am Feeder zu beschädigen. Wenn Sie das Filament mit höherer Geschwindigkeit bewegen, steht die Düse für kürzere Zeit still, was zu einer Verringerung der Größe des Blobs an der Stelle führt, an der das Filament zurückgeschoben wird, und die Druckzeit etwas verkürzt.

Wenn die Geschwindigkeit jedoch zu hoch eingestellt ist, ist die vom Feederrad ausgeübte Kraft so hoch, dass das Feederrad beginnt, das Filament zu beschädigen. Dies verringert die Erfolgschancen für den Druck.