Saccade X-Y par défaut
====
Ce paramètre indique le taux de saccades que votre microprogramme utilise pour les axes X et Y, si dans Cura le paramètre [Activer le contrôle de saccade](../speed/jerk_enabled.md) de l'impression n'est pas actif.

Cura suppose que votre microprogramme utilise le même taux de saccade pour les directions X et Y, mais ce taux de saccade peut être différent pour la direction Z et l'extrudeuse.

Il est utilisé pour obtenir des estimations de temps correctes pour votre impression si Cura ne contrôle pas les taux de saccades. L'impression entière utilisera alors le même taux de saccades.

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce paramètre n'est normalement pas visible dans la liste des paramètres.*
