Nachziehen für Dach bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Wenn geschmolzener Kunststoff gedruckt wird, neigt die Düse dazu, einen Teil des Materials mit sich zu ziehen, selbst nachdem es extrudiert worden ist. Dieser Effekt ist beim Drucken in der Luft für das Dach des Drahtrahmens noch stärker, wenn Sie im Modus Drahtdruck drucken. Diese Einstellung bewirkt, dass das Sägezahnmuster am oberen Ende des Drucks etwas tiefer nach innen fortgesetzt wird, um das Mitziehen durch die Düse auszugleichen.

![Der zusätzliche Abstand nach innen wird mit dieser Einstellung konfiguriert](../../../articles/images/wireframe_roof_drag_along.svg)

Diese Einstellung bewirkt, dass die inneren Spitzen des Sägezahnmusters an der Oberseite des Drucks weiter nach innen verschoben werden. Die Spitzen werden genau in die entgegengesetzte Richtung der Diagonalen bewegt, die sich nach außen bewegen, nicht die Geraden, die sich nach innen bewegen.

Bei sorgfältiger Abstimmung besteht das Ziel dieser Einstellung darin, die Befestigung der inneren Spitzen des Sägezahnmusters an dem konzentrischen Ring zu verbessern, der auf sie gedruckt wird und auf ihnen ruht.