Tok pro počáteční vrstvu
====
Stejně jako běžné nastavení [toku](material_flow.md), toto nastavení upravuje množství materiálu tlačeného skrz trysku, ale to ovlivňuje pouze vrstvu, která spočívá na tiskové podložce.

Nastavení toku přímo upravuje množství uloženého materiálu. Obvykle je množství materiálu vypočítáno pomocí Cury, takže materiál vyplňuje přesný prostor v šířce, výšce a délce linie, ale to lze upravit pomocí nastavení toku.

Zvýšením toku pro první vrstvu je materiál tlačen tvrději na podložku tisku. To zlepšuje přilnavost k tiskové podložce. Toto nastavení lze také použít k opravě špatně vyrovnané tiskové podložky. Pokud je podložka příliš blízko, snižte průtok. Pokud je podložka příliš daleko, zvyšte průtok. Pokud však máte možnost, je lepší nastavit podložku tisku správně.