Rychlost plnění
====
Toto je rychlost, při které je materiál po retrakci zatlačen zpět do trysky.

Obecně je výhodné nastavit tuto rychlost co nejvyšší, aniž by došlo k drcení materiálu v podavači. Pohybem vlákna vyšší rychlostí zůstává tryska nehybná po kratší dobu, což zmenšuje velikost kapky tam, kde se materiál vrací do trysky a mírně zkracuje dobu tisku.

Pokud je však rychlost nastavena příliš vysoko, bude síla vyvíjená podavačem tak vysoká, že podávací kolo začne obrušovat vlákno. To snižuje spolehlivost tisku.