Druckbeschleunigung Raft Unten
====
Mit dieser Einstellung wird die Beschleunigung des Druckkopfes konfiguriert, während die unterste Schicht des Rafts gedruckt wird. Die Beschleunigung während der unteren Schicht des Rafts kann getrennt von der mittleren und oberen Schicht konfiguriert werden.

![Wo sich die unterste Schicht im Raft befindet](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Da das Raft in der Regel aus langen Linienabschnitten besteht, hat eine Erhöhung der Beschleunigung normalerweise nur geringe Auswirkungen auf die Druckzeit. Eine Erhöhung der Beschleunigung spart jedoch ein wenig Zeit, wenn man am Ende der Linien durch die Ecken fährt.

Eine Erhöhung der Beschleunigung führt dazu, dass der Drucker beim Drucken der unteren Schicht des Rafts stärker vibriert. Dadurch steigt das Risiko, dass sich das Raft von der Bauplatte löst, leicht an.