Pokles střechy drátového tisku
====
Při tisku střechy drátového rámu pro režim drátový tisk budou některé linie zavěšeny ve vzduchu. Tyto linie mají tendenci klesat a prověšovat roztavenou hmotu, než nakonec ztuhnou na místě. Toto nastavení umožňuje kompenzovat toto prověšení na střeše konstrukce. Linie, které by byly zavěšeny ve vzduchu, jsou vytištěny o něco výš, takže ztuhnou přibližně v místě, na kterém měly skončit.

Pouze vrcholy, které by byly vytištěny ve vzduchu, jsou posunuty nahoru. Pilový vzor, který spojuje každou soustřednou kružnici, bude mít polovinu svých rohů připevněných ke soustřednému kroužku, který byl před ní vytištěn, takže tyto rohy nebudou posunuty nahoru. Nahoru se posunou pouze rohy uvnitř pilového vzoru.

Nastavení tohoto parametru je velmi citlivé na teplotu tisku a použitý materiál. Některé materiály, například PLA, tuhnou velmi rychle, zatímco jiným to trvá déle. Tisk na studenou stranu umožňuje rychlejší tuhnutí. Dokonce i teplota okolí v místnosti silně ovlivňuje množství prověšování.