Débit minimal de la paroi
====
La compensation des chevauchements des lignes de paroi réduira le débit de certaines des parois. Cela peut être problématique, car cela peut réduire le débit arbitrairement faible, jusqu'à 1 % si les parois se chevauchent presque complètement. L'impression à des débits extrêmement faibles ne fonctionne pas bien. Elle a tendance à former un motif de gouttelettes au lieu de lignes d'extrusion continues.

Ce réglage transformera les lignes à débit extrêmement faible en mouvements de translation, faisant effectivement passer leur débit à 0 %. La matière continuera à suinter comme dans les mouvements de déplacement normaux, mais ne formera pas de perles.

![Les chevauchements entre les parois sont compensés normalement](../../../articles/images/wall_min_flow_0.png)
![Les parois avec moins de 50% d'extrusion sont transformées en mouvements de déplacement](../../../articles/images/wall_min_flow_50.png)

La buse suivra toujours le tracé de la paroi afin de suinter au bon endroit.

En augmentant ce réglage, vos parois seront plus fines que souhaité. Au lieu de tracer des lignes très fines, vous ne dessinez plus rien. Techniquement, il s'agit d'une sous-extrusion, ce qui fait que votre pièce est plus mince que souhaité. Cependant, la parois n'aurait pas bien été imprimée de toute façon. Au lieu de dessiner une longue ligne de points ou de perles sur la paroi, rien ne sera imprimé, ce qui rendra la paroi un peu plus lisse.

Réglez ce paramètre sur le débit minimum de la paroi que votre buse peut atteindre sans former de gouttelettes. En général, ce taux est d'environ 60 %. Si la largeur des lignes était réduite en dessous de 60%, ces gouttelettes se formeraient, il est donc préférable de transformer ces lignes en mouvements de déplacement. Si vous imprimez à des hauteurs de couche plus importantes ou si vous utilisez des lignes de paroi plus épaisses, vous pouvez peut-être réduire un peu ce réglage pour obtenir une plus grande précision dimensionnelle.
