Rychlost retrakce pro otírání
====
Tento parametr konfiguruje rychlost, při které je materiál retrahován pro postup otírání. Lze ji nakonfigurovat odděleně od běžné [rychlosti retrakce](../travel/retraction_retract_speed.md).

Protože jakýkoli materiál, který během tohoto postupu stírání vytéká z trysky, bude přesto setřen, může být rychlost retrakce pro tento postup poněkud snížena ve srovnání se zbytkem tisku. Tím se snižuje opotřebení vlákna.