Rychlost sukénky/krempy
====
Toto nastavení umožňuje nastavit rychlost tisku sukénky nebo krempy odděleně od zbytku tisku.

Sukénka nebo krempa se obvykle tisknou poměrně pomalu, aby lépe přilnuly k tiskové podložce. Pomalejší tisk (až do určitého bodu) obvykle zajišťuje lepší přilnavost, ale tisk trvá déle.

I když jsou sukénka a krempa vytištěny na první vrstvě, má tento parametr přednost před nastavením parametru [Rychlost tisku počáteční vrstvy](speed_print_layer_0.md).