Vzor rozhraní podpěry
====
Vzor s nímž je nakresleno rozhraní podpěry, může být konfigurován odděleně od zbytku podpěry.

Rozhraní podpěry je často mnohem hustší než zbytek podpěry. Některé vzory nefungují velmi dobře při vysokých hustotách, proto může být užitečné zvolit vzor, který funguje při vysokých hustotách lépe, jako je soustředný nebo cikcak, než mřížka nebo trojúhelníky.

Protože rozhraní podpěry je součástí podpěry, která vykonává většinu podpěry, může být užitečné zvolit model, který optimalizuje kvalitu převisu, než optimalizovat jiné vlastnosti podkladu, jako je rozpustnost. nebo stabilita.