Vitesse d’impression du dessus du radeau
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle les couches supérieures du radeau sont imprimées. La vitesse des couches supérieures peut être configurée séparément de la vitesse des couches intermédiaires et de base.

![Où se trouvent les couches supérieures dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

L'impression plus lente des couches supérieures maintient le matériau chaud plus longtemps, ce qui réduit les tensions internes et le gauchissement. Cela permet également à la buse de chauffer les lignes de radeau adjacentes pour les lisser davantage. Cela crée une surface plus lisse pour le radeau et, par conséquent, une surface plus lisse pour votre impression.

Cela se fait au prix d'un temps d'impression supplémentaire. Comme il y a souvent plus d'une couche supérieure, l'effet de la vitesse sur le temps d'impression des couches supérieures est plus important que celui des couches inférieures et intermédiaires.
