Ryv (jerk) přesunu počáteční vrstvy
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy, když se pohybuje po tiskové podložce během počáteční vrstvy. Tato rychlost může být konfigurována odděleně od vytlačovacích pohybů během počáteční vrstvy.

Během přesunů není přilnavost mezi tiskem a tiskovou plochou ovlivněna vibracemi. Pokud podložka tisku příliš vibruje, může tryska stále trhat tisk z podložky tisku. Z tohoto důvodu může být ryv (jerk) počáteční vrstvy během přesunů o něco větší než ryv (jerk) během vytlačovacích pohybů, ale vždy menší než ryv (jerk) během pohybů přesunu na různých vrstvách.