Matériau sans charge facteur de déplacement
====
Ce réglage exprime la différence de longueur du filament lorsqu'il est comprimé entre l'alimentateur et la chambre de la buse.

Si le filament est poussé hors de la buse, une contre-pression est appliquée par la buse elle-même (en raison de la plus petite ouverture de la buse) et par le matériau sous la buse, qu'il s'agisse de la partie imprimée ou du lit. Pendant ce temps, le margeur pousse de l'autre côté. Cela comprime le filament dans la longueur du trajet entre le margeur et la buse, ce qui le rend plus court. Par conséquent, amener le filament de l'alimentateur à l'extrémité de la buse nécessite moins de mouvement que d'amener le filament dans une position d'impression correcte.

Ce réglage indique à l'imprimante la distance à parcourir pour amener le filament jusqu'à la buse, étant donné qu'elle connaît la longueur du chemin entre le chargeur et la buse. Cela peut également aider à déterminer la quantité de matière à amorcer pour amener la buse à une pression adéquate pour l'impression.

Les matériaux qui se compriment plus facilement, comme le TPU ou le polypropylène, auront un facteur inférieur à celui des matériaux rigides comme le PLA.

**Ce réglage n'est actuellement jamais visible dans l'interface de Cura. Il ne peut être réglé que par les profils. Il n'est pas non plus utilisé par Cura pendant le tranchage. Cependant, les imprimantes qui comprennent le format de fichier de matériau de Cura peuvent l'utiliser pour déterminer comment déplacer le filament entre le chargeur et la buse.**
