Pauza vně střechy drátového tisku
====
S tímto nastavením můžete nakonfigurovat trysku tak, aby se na krátkou chvíli pozastavila, pokaždé, když narazí na vnější obrys, při tisku vzoru pilového zubu na střeše drátového rámu.

![Červené tečky označují místa, kde se tryska zastaví](../images/wireframe_roof_outer_delay_cs.svg)

Když je tryska nehybná, vytváří v místě, kde je pozastavena, kvůli prosakování malou kapku. Tato kapka zlepšuje spojení mezi vzorem pilového zubu a konturou kolem něj.

Pozastavení zabere značné množství času tisku, protože se tryska zastaví na mnoha místech.