Bewegungsgeschwindigkeit
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit festgelegt, mit der sich der Druckkopf bewegt, wenn kein Material gedruckt wird.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Die Fahrgeschwindigkeit ist im Allgemeinen viel höher als jede andere Geschwindigkeitseinstellung. Die Erhöhung der Verfahrgeschwindigkeit hat unter anderem folgende Auswirkungen:
* Eine höhere Verfahrgeschwindigkeit kann die Druckzeit etwas verkürzen.
* Sie verringert die Zeit, die das Filament benötigt, um aus dem Material herauszufließen, wodurch das Teil insgesamt sauberer wird und weniger Kleckse durch das Herausfließen entstehen.
* Die Erhöhung der Geschwindigkeit führt jedoch auch dazu, dass der Drucker stärker vibriert, was den Ringing-Effekt verstärkt. Dies kann durch Z-Sprünge verringert werden, aber der Z-Sprung nimmt oft mehr Zeit in Anspruch, als durch die Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit eingespart werden kann.
* Eine Erhöhung der Geschwindigkeit erhöht die Gefahr, dass Ihr Druck umgeworfen wird, insbesondere wenn der [Combing-Modus](../travel/retraction_combing.md) deaktiviert ist.
* Bei extremen Geschwindigkeiten können auch die Motoren des Druckers einige Schritte verlieren, was zu einer Verschiebung der Schichten führt.

**Die Fahrgeschwindigkeit wirkt sich weniger stark auf die Gesamtdruckzeit aus, als die meisten Leute annehmen. Das liegt daran, dass die Fahrzeit in der Regel nur einen kleinen Teil der Gesamtdruckzeit ausmacht und dass es lange dauert, bis die hohen Geschwindigkeiten erreicht sind, da sie eher durch die Beschleunigung als durch die maximale Geschwindigkeit begrenzt werden.**