Lüfterdrehzahl für Raft
====
Diese Einstellung konfiguriert die Lüftergeschwindigkeit, während das Raft gedruckt wird.

Eine Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit führt zu einer schnelleren Abkühlung des Materials. Dies kann zu Verformungen führen, da die inneren Spannungen im Kunststoff nicht abgebaut werden können, bevor der Kunststoff ausgehärtet ist. Es kann auch dazu führen, dass das Raft weniger gut an der Bauplatte haftet, da das Material nicht so weit nach außen fließen kann, wie es sonst der Fall wäre, um die Kontaktfläche mit der Bauplatte zu vergrößern. Mit erhöhter Lüftergeschwindigkeit überbrücken die Linien jedoch auch die mittleren und oberen Schichten besser, wodurch eine glattere Oberfläche für Ihr Raft entsteht, was letztendlich zu einer glatteren Oberfläche für Ihren Druck führt.

Wenn das Raft verwendet wird, wirkt sich die [Anfängliche Lüfterdrehzahl](../cooling/cool_fan_speed_0.md) auf die Lüftergeschwindigkeit in der ersten Schicht des Modells und nicht in der ersten Schicht des Rafts aus.