Affaissement du dessus de l'impression filaire
====
Lors de l'impression du toit d'un cadre métallique pour le mode Wire Printing, certaines lignes seront suspendues en l'air. Ces lignes ont tendance à tomber, affaissant leur matière fondue avant qu'elle ne se solidifie finalement en place. Ce réglage vous permet de compenser cet affaissement du toit de la structure. Les lignes qui seraient suspendues en l'air sont imprimées un peu plus haut, de sorte qu'elles se solidifient approximativement à l'endroit où elles devaient aboutir.

Seuls les sommets qui seraient imprimés en l'air sont déplacés vers le haut. Le motif en dents de scie qui relie chaque cercle concentrique aura la moitié de ses coins attachés à l'anneau concentrique qui a été imprimé avant lui, de sorte que ces coins ne seront pas déplacés vers le haut. Seuls les coins à l'intérieur du motif en dents de scie seront déplacés vers le haut.

Le réglage de ce paramètre est très sensible à la température d'impression et au matériau utilisé. Certains matériaux, comme le PLA, se solidifient très rapidement, tandis que d'autres prennent plus de temps. L'impression sur le côté froid permet une solidification plus rapide. Même la température ambiante de la pièce influe fortement sur la quantité d'affaissement.
