Rychlost horního povrchu pláště
====
Tento parametr upravuje rychlost tisku povrchových vrstev, pokud existují vrstvy pláště horního povrchu konfigurované parametrem [Vrstvy horního povrchu pláště](../top_bottom/roofing_layer_count.md).

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Horní plocha je velmi viditelná, takže by stálo za to ji vytisknout při nižší rychlosti než zbytek pláště. To by zlepšilo vizuální kvalitu a vodotěsnost horní plochy. Nadměrné snížení této rychlosti by však způsobilo významnou změnu toku během průchodu na horní povrch a naopak.