Égaliser le débit de filaments
====
Le réglage du débit dans la buse prend un certain temps. Le réglage de la vitesse de la tête d'impression est plus rapide. Avec ce réglage, c'est la vitesse de déplacement qui sera ajustée plutôt que le débit d'extrusion lors de l'impression de la technique de remplissage des espaces.

La vitesse de déplacement est ajustée de manière à ce que le débit puisse rester égal. Cependant, la technique de remplissage de l'espace a souvent de nombreux mouvements de déplacement qui interrompent également le flux, de sorte que cela ne fait généralement guère de différence.

L'inconvénient d'activer cette fonction est que l'on obtient parfois des mouvements d'extrusion très rapides. Cela peut provoquer des vibrations. Mais là encore, la technique de remplissage des vides produit souvent déjà de nombreuses vibrations, de sorte qu'elle ne fera pas non plus une grande différence sur cette partie.
