Zrychlení vnitřní stěny
====
Toto nastavení řídí hodnotu, jakou tryska zrychluje v různých směrech během tisku vnitřních stěn. Zrychlení během tisku vnitřních stěn může být nastaveno na odlišnou hodnotu než u tisku vnějších stěn.

Nastavení zrychlení zde ovlivní přesnost rozměrů a celkovou plynulost tisku. Vysoká míra zrychlení způsobuje rázové vlny v celé tiskárně. Tyto rázové vlny jsou viditelné v tisku, když tryska nebo podložka tisku vibruje. Vnitřní stěny nejsou zvenku viditelné, s výjimkou horních a spodních stran, ale pokud jsou natištěny před vnějšími stěnami, jsou tyto vnější stěny tlačeny více směrem ven, kde byly vnitřní stěny natištěny tak nepřesně. Pokud byly vnější stěny vytištěny jako první, je účinek zrychlení vnitřních stěn méně viditelný, ale stále existuje v důsledku přetavování vnějších stěn, když tryska nad nimi prochází.

Je běžné, že vnitřní stěny jsou vytištěny s vyšší hodnotou zrychlení než vnější stěny, aby se ušetřil čas tisku, ale s nižší hodnotou zrychlení než u zbytku tisku.