Drucktemperatur erste Schicht
====
Die Düse kann während der ersten Schicht mit einer anderen Temperatur drucken als für den Rest des Druckvorgangs.

Dies ist nützlich, um die Haftung des Bettes zu verbessern. Bei einer etwas höheren Temperatur ist das Material in der ersten Schicht flüssiger. Dadurch kann es besser fließen, wodurch sich die Luftblasen unter dem Druck verringern und die Kontaktfläche mit der Bauplatte vergrößert wird. Außerdem kann das Material so etwas länger aushärten, was die Verformung reduziert. Für den Rest des Drucks ist eine höhere Temperatur nicht wünschenswert, da dies bei Überhängen zu Durchhängen und Stringing führen würde.