Ryv (jerk) tisku horních vrstev raftu
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, jakou může tisková hlava procházet rohy při tisku horních vrstev voru. Rychlost ryvu (jerku) během tisku horních vrstev raftu může být konfigurována odděleně od ryvu (jerku) základní a střední vrstvy.

![Kde jsou umístěny horní vrstvy raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Protože rafty jsou obvykle tvořeny dlouhými lineárními segmenty, zvýšení hodnoty ryvu (jerku) má obvykle velmi malý dopad na dobu tisku. Zvýšení rychlosti ryvu (jerku) však ušetří trochu času při průchodu rohy na koncích linií.

Zvýšení hodnoty ryvu (jerku) způsobí, že tiskárna během tisku raftu více vibruje. Tím se zhorší hladkost horního povrchu raftu, což zase způsobí, že spodní strana tisku spočívající na raftu je méně hladká.