Krempa pouze na vnější straně
====
Pokud váš model obsahuje v počáteční vrstvě na podložce tisku, otvory, toto nastavení zabrání tisku krempy podél vnitřku otvoru.

![Krempa vytištěna všude](../../../articles/images/brim_outside_only_original.png)
![Krempa pouze na vnější straně](../../../articles/images/brim_outside_only_enabled.png)

Krempa obvykle přidává velmi malou přídavnou adhezivní sílu mezi tiskem a podložkou tisku a nemá žádný vliv na prevenci smrštění. Odstranění vnitřní krempy vám může ušetřit čas po dokončení tisku, protože nebudete muset odstraňovat krempu z vnitřních otvorů.

**Pokud je uvnitř otvoru další objekt, nemůže být krempa kvůli technickým omezením odstraněna.**