Расстояние очистки внешней стенки
====
Данная настойка позволяет экструдеру после каждой печати внешней стенки продолжать движение на заданное растояние, но без экструдирования материала.

![Дополнительное, небольшое движение (синяя линия) после печати внешней стенки](../../../articles/images/wall_0_wipe_dist.png)

Цель этого параметра - добиться скрытия шва, оставляемого экструдером при перемещении из одной точки в другую. Когда внешняя стенка будет полностью  напечатана, небольшой проход сопла поможет соединить начало и конец контура стенки. Дополнительно маленький ход движения позволяет соединять эти стыки таким образом, чтобы шов на деталях заметен был меньше.

От швов полностью избавиться не получится, но можно попытаться минимизировать этот эффект, слегка увеличив параметр "Расстояние очистки внешней стенки". Слишком большое значение не будет приносить должного эффекта, но может повлиять на небольшую недоэкструзию при перемещении в другие части модели. Даже если экструдер не делает движений, пластик из сопла все равно будет продолжать вытекать на внешнюю стенку.

Нивелировать данный эффект поможет настройка [Разрешить накат](../../../articles/experimental/coasting_enable.md). Экструдет перед тем как заканчивать контур, будет прекращать подачу материала, пока движение контура не будет завершено.