Résolution de l'interface du support
====
Cura doit déterminer où l'interface du support est imprimée en regardant au-dessus et en dessous du support à l'endroit où il entre en contact avec le modèle. Ce paramètre détermine la résolution à laquelle il vérifie.

En augmentant ce paramètre, Cura échantillonne à une résolution plus faible, ce qui accélère le découpage. Cependant, si l'on augmente trop ce paramètre, Cura peut sauter l'étape de placement de l'interface de support si le modèle au-dessus ou au-dessous du support est très mince. Si le modèle est très fin, l'échantillonnage de Cura peut sauter par-dessus le modèle, sans remarquer qu'il doit y placer l'interface de support. Au lieu de cela, il placera un support ordinaire.

Il n'y a normalement pas de problème à laisser ce paramètre à deux ou trois hauteurs de couche. Si vous utilisez des couches sacrificielles ou d'autres pièces à une seule couche, cela peut entraîner quelques incohérences dans l'interface du support, mais rien qui n'affecte sérieusement l'impression.
