Zrychlení horní/dolní strany
====
Toto nastavení řídí hodnotu, jakou tryska zrychluje v různých směrech při tisku horní a dolní plochy objektu. Zrychlení během tisku horní a dolní strany může být nastaveno na jinou hodnotu než u zbytku tisku.

Zvýšení hodnoty zrychlení ve srovnání se zbytkem tisku může ušetřit čas. Protože horní a dolní plocha obvykle sestávají z dlouhých přímých linií, tryska tam může dosáhnout vysokých rychlostí. Tryska také musí dělat ostré úhly typické ke vzoru linií pláště, což vyžaduje velké zrychlení. Zvýšené zrychlení však také způsobí, že se tiskárna více chvěje, ale přesnost horní a dolní plochy obvykle není omezením, protože jsou obklopeny stěnami.