Z-Sprung Höhe nach Extruderwechsel
====
Diese Einstellung steuert den Höhenunterschied beim Z-Sprung nach dem Extruderwechsel. Diese Höhe kann separat von der normalen [Z-Sprung Höhe](retraction_hop.md) Einstellung angepasst werden.

Dies kann nützlich sein, da die Düse dazu neigt, mehr zu tropfen, wenn sie im Standby-Modus war, und andere Extruder gedruckt haben. Diese überschüssige Menge ist größer und erfordert daher einen größeren Abstand zwischen der Düse und der zuletzt gedruckten Schicht. Wenn Sie die Z-Sprunghöhe nach einem Extruderwechsel etwas höher einstellen, wird verhindert, dass der Tropfen auf den Druck gelangt, ohne dass sich die Druckzeit für die meisten Z-Sprünge verlängert.