Šířka linie rozhraní podpěry
====
Šířka linií rozhraní podpěry může být konfigurována odděleně od šířky zbytku linií podpěry.

![Linie rozhraní podpěry jsou širší než ostatní linie podpěry](../../../articles/images/support_roof_line_width.png)

Tisk rozhraní podpěry mírně tenčími liniemi je často výhodné pro kvalitu převislé plochy, kterou podpírá, jednoduše proto, že má hladší horní plochu nad rozhraním podpěry. To však nutně nezvyšuje přilnavost mezi podpůrným rozhraním a modelem, takže podpěru nemusí být nutně obtížnější odstranit.

Stejně tak podlaha podpěry přilne rovnoměrněji, což sníží zjizvení tam, kde podpěra spočívala na modelu, aniž by došlo k oslabení podpěry.

Tisk příliš tenkých linií rozhraní však povede k nerovnoměrnému vytlačování, což snižuje podpůrný účinek rozhraní a má za následek horší kvalitu převisu a méně stabilní podpěru. Může také představovat velkou změnu průtoku tryskou, což způsobuje nadextruzi, když začíná tisknout rozhraní podpěry a podextruzi, když se tiskne cokoli, co přichází po rozhraní podpěry.