Rychlost ventilátoru základní vrstvy raftu
====
Toto nastavení umožňuje konfigurovat rychlost ventilátoru při tisku základní vrstvy raftu. Rychlost ventilátoru při tisku základní vrstvy lze konfigurovat odděleně od rychlosti ventilátoru pro střední a horní vrstvu.

![Kde je umístěna základní vrstva raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Je užitečné nakonfigurovat rychlost ventilátoru zvlášť pro základní vrstvu, protože snížení rychlost ventilátoru může zlepšit přilnavost k tiskové podložce a snížit deformace. Zvýšení rychlosti ventilátoru může zlepšit hladkost povrchu raftu, to ale není problém pro základní vrstvu. Proto je vhodné nastavit rychlost ventilátoru o něco níže než v horních vrstvách.