Tok
====
Nastavení toku umožňuje přímé nastavení množství ukládaného materiálu. Obvykle je množství materiálu vypočítáno prostřednictvím Cury, takže materiál vyplňuje přesný prostor podle šířky, výšky a délky linie, ale to lze upravit pomocí nastavení toku.

Hlavním případem použití k úpravě toku je kompenzace poruchy v extruzi. Pokud je například tryska mírně ucpaná, může způsobit podtlak. Zvýšení toku by pak mohlo vytlačit více materiálu skrz ucpanou trysku a doufat, že končí u správného množství materiálu. To může také kompenzovat skluz nebo změnu průměru vlákna.

Je téměř vždy lepší opravit skutečný problém, který způsobuje nadměrné nebo nedostatečné vytlačování, ale přizpůsobení toku může být snadným dočasným řešením.

**Pokud chcete, aby byly linie širší, je nejlepší upravit nastavení skutečné šířky linie. Šířka linie nemusí být stejná jako velikost trysky. Nastavení šířky linie také upravuje mezery mezi liniemi, což zabraňuje nadměrnému a nedostatečnému vytlačování. Úprava toku neupravuje mezery.**