ID trysky
====
Toto nastavení je určeno pro specializaci profilů trysek, které označuje, jaký typ trysky se jedná.

Hodnota tohoto nastavení se zapíše do záhlaví g-kódu při použití [Griffinovy varianty g-kódu](machine_gcode_flavor.md). Tímto způsobem se tiskárna dozví, pro kterou trysku byl g-kód určen, a může uživatele varovat, že by mohl chtít před zahájením tisku přepnout trysku.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**