Schritte pro Millimeter (E)
====
Die meisten 3D-Drucker verwenden Schrittmotoren in ihren Feedern, um das Filament hin und her zu bewegen. Diese Motoren drehen sich in Schritten und haben Schwierigkeiten, zwischen zwei Positionen der Schritte zu bleiben. Die Schritte sind im Wesentlichen die Präzision der Zuführung. Diese Einstellung gibt diese Präzision an: Wie viele Schritte des Motors würden dazu führen, dass das Filament um einen Millimeter bewegt wird?

Dies gilt nicht für Drucker, die keine Schrittmotoren in ihren Feedern verwenden. Cura nimmt auch an, dass die Schrittgrößen der Feeder für jeden Extruder gleich sind, wenn mehrere Feeder beteiligt sind.

Diese Einstellung wird in Cura überhaupt nicht verwendet. Sie wird jedoch vom X3Gwriter-Plugin verwendet, um X3G-Dateien mit korrekten Schrittgrößen auszugeben.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**