Anfängliche Lüfterdrehzahl
====
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Lüfter am Druckkopf zu Beginn des Drucks, während der ersten paar Schichten, dreht. Die Lüfterdrehzahl geht dann langsam in die normale Lüfterdrehzahl über. Bei der durch die Einstellung [Normaldrehzal des Lüfters bei Schicht](cool_fan_full_layer.md) angegebenen Schichtzahl geht die Lüfterdrehzahl auf die [Normaldrehzahl des Lüfters](cool_fan_speed_min.md) über.

![Welche Lüfterdrehzahl wird wo verwendet](../../../articles/images/cool_fan_speed.svg)

Die Lüfterdrehzahl ist zu Beginn des Druckvorgangs normalerweise niedriger als während des restlichen Druckvorgangs. Dadurch kann das Material langsamer abkühlen und sich besser mit der Druckplatte verbinden, was die Haftung verbessert.