Température du volume d'impression
====
Certaines imprimantes sont équipées d'une enceinte fermée dans laquelle se trouvent un élément chauffant et des capteurs de température, afin de pouvoir contrôler la température à l'intérieur de la boîte. Pour ces imprimantes, ce réglage permet de contrôler la température de l'air à l'intérieur de la boîte.

L'impression à une température plus élevée peut réduire l'effet de gauchissement dû au refroidissement de l'impression après l'impression, car elle refroidit moins. Il permet également de recuire le plastique, ce qui contribue également à réduire le gauchissement et à augmenter la résistance, surtout si le matériau est cristallin. Pour certains matériaux à haute température tels que le polyoxyméthylène (POM), un volume de construction chaud est pratiquement nécessaire pour réussir l'impression.

Cependant, l'impression à une température plus élevée réduira également l'efficacité du refroidissement par les ventilateurs. Cela réduit la qualité du surplomb et provoque un affaissement et des pattes d'éléphant.
