Vitesse de la troisième couche extérieure du pont
====
Ce réglage permet de contrôler la vitesse d'impression des lignes de la peau dans la troisième couche au-dessus du pont.

Pour les matériaux qui exigent que le ventilateur soit allumé et tourné vers le haut (comme le PLA), il est généralement préférable d'imprimer les ponts très lentement. Cela permet aux ventilateurs de souffler beaucoup d'air sur le matériau, ce qui le fait se solidifier très rapidement. Le matériau n'a alors pas autant de chance de s'affaisser, ce qui les ferait s'appuyer sur les première et deuxième couches de ponts et les rendrait plus fléchies. Cette méthode est moins efficace pour les matériaux qui n'ont pas besoin que le ventilateur tourne si vite ou pour les imprimantes qui n'ont pas de ventilateur très puissant.

Une impression plus lente entraînera également une modification importante de la vitesse à laquelle le matériau doit être extrudé par l'ouverture de la buse. Ce changement de débit prend un certain temps, ce qui entraîne une surextrusion lorsque la tête d'impression ralentit pour le pont et une sous-extrusion par la suite. Comme la troisième couche est moins critique pour la qualité du surplomb que les deux premières couches de pontage, il est préférable que la troisième couche soit imprimée à une vitesse plus proche de la [vitesse d'impression](../speed/speed_topbottom.md)  ordinaire pour éviter la sur et la sous-extrusion.

En général, il est préférable d'imprimer lentement les lignes de pontage de la peau avec des matériaux qui s'impriment à des températures froides, comme le PLA. Il est préférable d'imprimer les lignes de pontage à la même vitesse que la vitesse ordinaire en haut/en bas lorsque l'on imprime avec des matériaux à haute température tels que le polycarbonate.
