Interligne de l'étirage
====
Ce réglage modifie l'espace entre chaque ligne de repassage. Les lignes de repassage sont normalement beaucoup plus rapprochées que les lignes d'impression proprement dites, ce qui contribue grandement à son efficacité.

![Espacement normal entre les lignes](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![Espacement des lignes augmenté à 0,3mm](../../../articles/images/ironing_line_spacing.png)

* L'augmentation de l'interligne permettra de réduire le temps d'impression.
* Toutefois, la réduction de l'interligne améliorera la qualité de la surface supérieure.
