Température d’impression
====
Il s'agit de la température de la buse lors de l'impression. La température d'impression est l'un des paramètres les plus influents, car elle affecte le comportement du matériau pendant l'impression. Même une petite différence de température peut avoir un effet important sur la façon dont le plastique s'écoule.

Chaque type de filament a une plage de températures à laquelle il peut être imprimé. Cette plage est généralement indiquée sur la boîte d'origine et sur la fiche technique. L'augmentation de la température rend généralement les thermoplastiques plus fluides. Cela permet à l'imprimante d'extruder le matériau plus rapidement, car la friction interne est réduite. Lorsque l'on imprime avec de grandes hauteurs de couche, de larges lignes, un grand débit ou de grandes vitesses, la température doit se situer vers l'extrémité supérieure de la plage de température. Cependant, une impression plus chaude rend également le matériau plus difficile à refroidir, ce qui entraîne un affaissement plus important du surplomb (nécessitant plus de support) et provoque plus de fils.

Si la température est trop élevée, le matériau se dégrade pendant l'impression. Cela peut boucher votre buse et potentiellement endommager votre imprimante. Si vous réglez la température trop basse, l'extrudeur érode le matériau, ce qui l'empêche de s'extruder.
