Tok pro vodorovný drátový tisk
====
Toto nastavení umožňuje konfigurovat tok (a tedy tloušťku drátů) vodorovných prstenců struktury kovového rámu. Tento parametr lze konfigurovat odděleně od rychlosti vzestupných a sestupných propojovacích drátů.

![Kde platí různá nastavení toku](../images/wireframe_flow_cs.svg)

Zvýšený tok způsobuje, že jsou dráty silnější. To způsobí, že horizontální prstence jsou tužší, jakmile ztuhnou. To však také zvyšuje tepelnou hmotnost vodorovných prstenců, což způsobuje, že tuhnutí trvá déle. Dráty se prohýbají a spolehlivost tisku se snižuje, protože dráty se již nemusí správně připojit.