Výchozí ryv (jerk) Z
====
Toto nastavení udává velikost ryvu (jerku), kterou váš firmware používá pro směr Z, pokud Cura [ryv (jerk) neovládá](../speed/jerk_enabled.md).

Slouží k získání správných odhadů času tisku, pokud Cura ryv (jerk) neřídí. Celý tisk bude poté používat stejnou velikost ryvu (jerku).

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**