Výška normální rychlosti ventilátoru
=====
Rychlost ventilátoru začíná na hodnotě parametru [počáteční rychlost ventilátoru](cool_fan_speed_0.md) na začátku tisku. Během prvních vrstev tisku, dokud nedosáhne výšky uvedené v tomto parametru, bude rychlost ventilátoru postupně zvyšována až do [normální rychlosti ventilátoru](cool_fan_speed_min.md).

![Jaká rychlost ventilátoru se používá, a kde](../images/cool_fan_speed_cs.svg)

Normálně je počáteční rychlost ventilátoru výrazně snížena, protože počáteční vrstva musí během tisku zůstat horká. Pokud se počáteční vrstva zchladí, materiál se začne [deformovat](../troubleshooting/warping.md). Tím se první vrstva odlepí od podložky tisku, což způsobí selhání tisku. Pokud však druhá vrstva zchladne příliš rychle, bude se stále zmenšovat a střihovým třením vytáhne první vrstvu nahoru a deformuje také tisk. Účelem tohoto nastavení je umožnit tisk více vrstev s nižší rychlostí ventilátoru. Tímto způsobem lze deformaci zabránit, dokud tisk nemá dostatečnou tuhost, aby deformacím odolával.

Pouhé snížení rychlosti ventilátoru během prvních několika vrstev by způsobilo prudkou změnu rychlosti ventilátoru, která by byla viditelná v kvalitě povrchu finálního tisku. To vytváří pruhy. Místo toho se rychlost ventilátoru postupně mění směrem k normální rychlosti ventilátoru.

* Zvýšení tohoto nastavení může zlepšit [přilnutí k tiskové podložce](../troubleshooting/bed_adhesion_problems.md).
* Pokud je podložka tisku zahřáta na vysokou teplotu, možná budete muset toto nastavení snížit, abyste zabránili [sloní noze](../troubleshooting/elephants_foot.md) nebo výtokům.