Warten auf Aufheizen der Druckplatte
====
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wartet der Drucker bei jeder Änderung der Bauplattentemperatur, bis diese erreicht ist.

Die Temperatur der Bauplatte wird normalerweise nur nach der ersten Schicht geändert, wenn die [Temperatur der Druckplatte für die erste Schicht](../material/material_bed_temperature_layer_0.md) sich von der normalen [Standardtemperatur Druckplatte](../material/material_bed_temperature.md) unterscheidet. Wenn Sie im [Nacheinander-Mode](../blackmagic/print_sequence.md) drucken, wird die Bauplatte auch geändert, wenn er mit der ersten Schicht für das nächste Modell wieder beginnt. In diesen Fällen wartet der Drucker, bis die neue Temperatur erreicht ist, bevor er weiter druckt.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**